**Slik bruker du nasehjulet**



Når du skal kjøre med hengaren, er det 2 ting du skal passe på.   
1: Hjulet skal vere skrudd **heilt opp** med sveiva, slik at gaffelen til hjulet går inn sporet i ytterrøret, Stram godt til med sveiva, slik at hjulet ikkje løsnar.   
2: Løsne klemhylsa som held nasehjulet, løft røret med nasehjulet **heilt opp**, og stram klemhylsa godt til.   
  


Når du set hengaren frå deg, skal du gjere dette:   
1: Senk røret og skru klemhylsa godt til.   
2: Skru nasehjulet ned med sveiva, medan du løyser ut festet til bilkroken.

**På bil**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Når den grønne ringen er synleg, er låsen på plass.

**Låst**



Slik låser du.

**Sekketralla**



Hugs å legge sekketralla opp/ned inni hengaren, og fest ho med ein stropp.